**Утверждаю:**

«Директор ГБОУ СОШ

им. Н.С. Доровского с. Подбельск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Уздяев В.Н. /

 подпись Ф.И.О.

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ**

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области*, ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск, ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, 28, телефон/факс 88465661262, podbelsksoh@gmail.com, телефон: 8(84656) 61-2-62, директор ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск Уздяев Владимир Николаевич\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**1. Наименование населенного пункта** \_*село Подбельск* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Ведомственная принадлежность** \_*Министерство образования и науки Самарской области в лице Северо-Восточного управления министерства образования и науки самарской области*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Вид деятельности** \_\_*образование*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Форма собственности объекта** \_\_*муниципальная*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Объем предоставляемых услуг** \_\_*1 смена, максимально возможное количество людей, единовременно находящихся в здании 550 человек*

**6. Размещение объекта** \_\_*отдельно стоящее, 3-х этажное здание, полностью занимаемое организацией, материал несущих конструкций – кирпич, материал перекрытий – железобетон, лестница крыльца – железобетон.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Количество и назначение входов** \_\_\_*1 основной вход (центральный), 8 запасных выхода*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Год постройки** \_\_*1997 год*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9. Год последней реконструкции** \_\_*-*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |
| --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | **1000** |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Железная дорога |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | есть |
| Регулируемые переходы | есть | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть |  | нет |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

|  |
| --- |
| **1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)** |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категории инвалидов** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция** | **Условия при условной доступности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Вход на территорию** (при наличии ограждения)**:** |  | **да** |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | **> 1,2 м** | **1,5 м** | К, О |  | **≥0,9** |
|  | \*Информация об объекте | **наличие** | **нет** | К, О, С, Г | **создание** |  |
|  | **Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):** |  |  |  |  |  |
|  | \*Указатели направления движения | **наличие** | **нет** | К, Г | **установка** |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | **>2,0 м** | **4,15 м** | К |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | **> 1,2 м****не менее** **2,0 х 1,8 м** | **нет** | К |  |  |
|  | Тактильная полоса перед съездом  | **> 0,8 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Тактильная полоса перед лестницей | **> 0,8 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | **> 0,8 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Ширина тактильной полосы  | **0,5-0,6 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | \*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | **< 0,025 м** | **0** | К, С, О |  |  |
|  | \*Высота бордюров по краям пешеходных путей | **> 0,05 м** | **0,03 м** | К, С, О | **реконструкция** |  |
|  | \*Места отдыха | **наличие** | **да** | К, О |  |  |
|  | **Автостоянка и парковка для посетителей** (при наличии) | **наличие** | **да** |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание  | **< 50 м** | **15 м** | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | **> 5% (не менее 1 места)** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | **6 х 3,6 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | **Открытая лестница** |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничных маршей | **> 1,35 м** | **3,68 м** | О, С |  |  |
|  | Марш лестницы между площадками | **3-12 ступеней** | **3** | О, С |  |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней | **наличие** | **Да** | О, С |  |  |
|  | Высота подступенка | **0,12 - 0,15 м** | **0,14 м** | О, С |  |  |
|  | Ширина проступей | **0,35 - 0,4 м** | **0,4 м** | О, С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | **≥ 0,8 – 0,9 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **да** | О, С |  |  |
|  | Расстояние между поручнями | **> 1,0 м** | **нет** | О, С |  |  |
|  | \*горизонтальные завершения поручня  | **> 0,3 м** | **нет** | О, С | **создание** |  |
|  | не травмирующие окончания | **наличие** | **нет** | О | **создание** |  |
|  | - высота поручней | **0,9 м**  | **нет** | О |  |  |
|  | **Пандус на рельефе** |  |  |  |  |  |
|  | \*Высота подъема одного марша | **< 0,8 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Угол уклона | **< 5 °** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Поручни с двух сторон: | **наличие** | **нет** | К, О | **создание** |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | **0,7 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | - \*на высоте (верхний поручень) | **0,9 м** | **нет** | О | **создание** |  |
|  | - расстояние между поручнями | **0,9 - 1,0 м** | **нет** | К, О | **создание** |  |
|  | -\* горизонтальные завершения поручня  | **> 0,3 м** | **нет** | К, О | **создание** |  |
|  | - не травмирующие окончания | **наличие** | **нет** | К, О | **создание** |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса |  **> 1,5 м** | **нет** | К~~, О~~ | **создание** |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус наверху | **> 1,5 х 1,5 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м) | **> 1,5 х 1,5 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | - при въезде на пандус внизу | **> 1,5 х 1,5 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках  | **наличие** | **нет** | К, О | **создание** |  |

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Крыльцо или входная площадка** |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки  | **справочно** | **0,42 м** |  |  |  |
|  | Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина | **>1,4 х 2 м****или****1, 5 х 1,85 м** | **3,8 х 4 м** | О, С |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | **>2,2 х 2,2 м** | **нет** | К | **установка** |   |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | **наличие** | **нет** | К, О, С | **установка** |  |
|  | \*Навес | **наличие** | **да** | К, О |  |  |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | **наличие** | **да** | К, О, С |  |  |
|  | Информация об объекте | **наличие** | **Да** | Г |  |  |
|  | **Лестница наружная** | **наличие** | **Да** |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | **наличие** | **нет** | О, С | **установка** |  |
|  | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы  | **0,6 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | **0,3-0,5 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | \*Контрастная маркировка крайних ступеней  | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | \*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **нет** | О, С | **создание** |  |
|  | Поручни с двух сторон | **наличие** | **нет** | О, С | **установка** |  |
|  | - на высоте | **0,9 м** | **нет** | О, С | **установка** |  |
|  | - \*горизонтальные завершения поручня  | **> 0,3 м** | **нет** | О, С | **установка** |  |
|  | - не травмирующие окончания поручней | **наличие** | **нет** | О, С | **установка** |  |
|  | \*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м | **наличие** | **нет** | О, С | **установка** |  |
|  | **Пандус наружний** | **наличие** | **нет** |  | **создание** |  |
|  | Ширина марша  | **> 1,0 м** | **нет** | К |  |  |
|  | Угол уклона | **< 5 °** | **нет** | К |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | **< 0,8 м** | **нет** | К |  |  |
|  | \*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | **нет** | К, О | **создание** |  |
|  | Разворотные площадки: |  | **нет** |  | **создание** |  |
|  | - при въезде на пандус |  **≥ 1,5 х 1,5 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м) |  **> 1,5**  | **нет** | К | **создание** |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения  | **> 1,5 х 1,5 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Поручни с двух сторон: | **наличие** | **нет** | К, О | **установка** |  |
|  | - расстояние между поручнями | **0,9-1,0 м** | **нет** | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | **0, 7 м** | **нет** | К |  |  |
|  | - \*на высоте (верхний поручень) | **0,9 м** | **нет** | О |  |  |
|  | - \*горизонтальные завершения поручней | **> 0,3 м** | **нет** | К, О |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | **наличие** | **нет** | К, О | **установка** |  |
|  | Нескользкое покрытие | **наличие** | **нет** | К, О | **установка** |  |
|  | **Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)**вертикальный (В), наклонный (Н) | **наличие** | **нет** | К | **установка** |  |
|  | **\*Звуковой маяк у входа** | **наличие** | **нет** | С | **установка** |  |
|  | **Тамбур** |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | **> 2,3 х 1,5 м****При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м** | **2,82 х 3,7 м** | К |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | **наличие** | **Р** | К, О |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | **> 1,2 м, при реконструкции****≥0,9 м**  | **1,4 м** | К, О |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | **Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м** | **0,015 м** | К |  |  |
| **3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ****(для доступа в зону оказания услуги)** |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Лестница на уровень 1-го этажа** |  |  |  |  |  |
|  | \*Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **нет** | О, С | **создание** |  |
|  | Поручни с двух сторон | **наличие** | **нет** | О, С | **создание** |  |
|  | - на высоте | **0,9 м** | **нет** | О, С |  |  |
|  | - \*горизонтальные завершения поручня  | **≥ 0,3 м** | **нет** | О, С |  |  |
|  | - не травмирующее окончание | **наличие** | **нет** | О, С | **создание** |  |
|  | **Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа** | **наличие** | **нет** |  |  |  |
|  | Ширина марша | **> 1,0 м** | **нет** | К |  |  |
|  | Угол уклона | **< 5 °** | **нет** | К |  |  |
|  | \*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | **> 1,5 х 1,5 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Поручни с двух сторон: | **наличие** | **нет** | К, О | **создание** |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | **0, 7 м** | **нет** | К |  |  |
|  | - \*на высоте (верхний поручень) | **0,9 м** | **нет** | О |  |  |
|  | - \*горизонтальные завершения поручня  | **> 0,3 м** | **нет** | К |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | **наличие** | **нет** | К, О | **создание** |  |
|  | **Пандус переносной (при отсутствии стационарного)** | **наличие** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | **Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):**  |  | **нет** |  | **создание** |  |
|  | - стационарный | **наличие** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | - мобильный | **наличие** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | **Коридоры/холлы** |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения  | **> 1,2 м** | **1,3 м** | К |  |  |
|  | Разворотные площадки | **> 1,5 х 1,5 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету  | **> 1,0 м** | **нет** | К,О | **установка** |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | **наличие** | **да** | К, Г |  |  |
|  | \*Пиктограммы (доступность, вход, выход) | **наличие** | **Нет** | К, Г | **установка** |  |
|  | \*Речевые информаторы и маяки | **наличие** | **Нет** | С | **установка** |  |
|  | \*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | **наличие** | **Нет** | Г | **установка** |  |
|  | \*Аудиовизуальные информационно-справочные системы | **наличие** | **Нет** | Г | **установка** |  |
|  | \*Тактильная схема | **наличие** | **Нет** | С | **установка** |  |
|  | **\*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):**  | **наличие** | **нет** | К, О, С, Г | **создание** |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м | **≥ 1 на этаж** | **нет** | О |  |  |
|  | - для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м  | **> 1 на этаж** | **нет** | К |  |  |
|  | **Навесное оборудование**, выступ в зону движения | **< 0,1 м** | **нет** | С | **реконструкция** |  |
|  | \*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | **0,6 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | **Лестница, перепады высот на этажах** (в коридорах) |  | **нет** |  | **реконструкция** |  |
|  | \*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **нет** | О, С | **установка** |  |
|  | Контрастная маркировка | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | **наличие** | **нет** | О | **установка** |  |
|  | - на высоте  | **0,9 м** | **нет** | О |  |  |
|  | - \*горизонтальные завершения поручней | **наличие** | **нет** | О |  |  |
|  | **Пандус внутренний на этаже** |  | **нет** |  | **установка** |  |
|  | Ширина марша | **> 1,0 м** | **нет** | К |  |  |
|  | Угол уклона  | **< 5 °** | **нет** | К |  |  |
|  | \*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | **нет** | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | **> 1,5 х 1,5 м** | **нет** | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | **наличие** | **нет** | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | **0, 7 м** | **нет** | К |  |  |
|  | - \*на высоте (верхний поручень) | **0,9 м** | **нет** | О |  |  |
| **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) |
|  | \*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)  | **0,6 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | **0,3-0,5 м** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | \*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **нет** | О, С | **создание** |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон:  | **наличие** | **нет** | О, С | **установка** |  |
|  |  - на высоте  | **0,9 м** | **нет** | О, С |  |  |
|  | - \*горизонтальные завершения поручня вверху, внизу | **> 0,3 м** | **нет** | О, С |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | **наличие** | **нет** | О, С |  |
|  | - \*указатели номера этажа на поручне тактильные | **наличие** | **нет** | С |  |  |
|  | **Лестница №** (вкладка при наличии других лестниц) |  | **нет** |  | **создание** |  |
|  | **Лифт пассажирский**  | **наличие** | **нет** |  | **установка** |  |
|  | Кабина:  |  | **нет** |  |  |  |
|  | - габариты (глубина х ширина)  | При новом строительстве**≥ 1,5 х 1,7 м**для действующих объектов **≥ 1,1х1,4** | **нет** | К |  |  |
|  | - ширина дверного проема  | при новом строительстве **≥ 0,95 м**для действующих объектов ≥ 0,8м | **нет** | К |  |  |
|  | -\* Поручни | **наличие** | **нет** | О |  |  |
|  | \*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта  | **наличие** | **нет** | Г, С | **создание** |  |
|  | \*Знак доступности  | **наличие** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | \*Указатели номера этажа напротив лифта | **наличие** | **нет** | К, Г | **создание** |  |
| **4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**(в зависимости от сферы деятельности) |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Обслуживание через окно/прилавок** |  | **Нет** |  |  |  |
|  | \*Высота рабочей поверхности  | **0,8 – 1,1 м** | **-** | К |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | **> 1,2 м** | **-** | К |  |  |
|  | **Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков**  |
|  | **Обслуживание в кабинете №** |  | - |  |  |  |
|  |  Ширина проема двери в свету: | **> 0,9 м** | - | К |  |  |
|  | \*Высота порога | **отсутствие** | - | К, О |  |  |
|  | \*Информация тактильная | **наличие** | - | С |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | **наличие** | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | -\* размещение на высоте | **< 1,8 м** | - | К |  |  |
|  | -\*высота прописных букв | **> 0,025 м** | - | С |  |  |
|  |  Габариты зоны сидения-глубина  | **> 1,2 м** | - | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | **> 1,5 х 1,5 м** | - | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | **0,7 - 0,8 м** | - | К, О |  |  |
|  | **Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов** |
|  | **Обслуживание с перемещением №** |  | - |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | **> 1,2 м** | - | К |  |  |
|  | \*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | **0,8 - 1,1 м** | - | К |  |  |
|  | **Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов** |
|  | **Кабина индивидуального обслуживания №** (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  | **Нет** |  |  |  |
|  | Ширина х глубина  | **1,5х1,5 м**  | **-** | К |  |  |
|  | \*Место для сидения  | **наличие**  | **-** | О |  |  |
|  | \*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)  | **наличие** | **-** | О |  |  |
|  | **Вкладка при необходимости описания нескольких кабин** |
|  | **Зал** (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)  |  | **да** |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников  | **> 2 % 1%** | **Нет** | К | **создание** |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | **> 1,2 м** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха  | **> 2** | **нет** | Г | **создание** |  |
|  | **Вкладка при необходимости описания нескольких залов** |
|  | **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | **наличие** | **нет** | К | **создание** |  |
| **5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Санузел для посетителей** | **наличие** | **да** | Г | **ремонт** |  |
|  |  **Санузел для инвалидов** |  | **нет** |  | **реконструкция** |  |
|  | Знак доступности помещения  | **наличие**  | **нет** | К | **создание** |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Ширина дверного проема  | **> 0,9 м** | **нет** | К, О | **реконструкция** |  |
|  | Направление открывания дверей | **наружное** | **нет** | К | **создание** |  |
|  | **Кабины для инвалидов:** |  |  |  |  |  |
|  | - количество кабин | **> 1 шт.** | **2-5** | К, О | **ремонт** |  |
|  | - ширина дверного проема | **> 0,9 м** | **0,88 м** | К, О | **реконструкция** |  |
|  |  - габариты (минимальная глубина) | **> 1,8 м**  | **2,65 м** | К, О, С | **реконструкция** |  |
|  |  - габариты (минимальная ширина) | **≥ 1,65 м** | **1,66 м** | К, О, С | **реконструкция** |  |
|  | **Опорные поручни** | **наличие** | **нет** | К, О | **установка** |  |
|  | в т.ч. откидные | **наличие** | **нет** | К |  |  |
|  |  **Зона для кресла-коляски рядом с унитазом** (ширина х глубина) | **> 0,75 × 1,2 м**  | **1 х 2,65 м** | К |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | **наличие** | **нет** | О | **установка** |  |
|  | **Раковина:** |  |  |  |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) | **> 1,30 х 0,85 м** | **1,2 х 2,02 м** | К |  |  |
|  | - \*высота раковины  | **0,75 – 0,85 м** | **0,86 м** | К, О | **реконструкция** |  |
|  | - опорный поручень | **наличие** | **нет** | О | **установка** |  |
|  | Писсуар на высоте от пола | **< 0,4 м или вертикальной формы** | **нет** | К | **установка** |  |
|  | **Душевые** |  |  |  |  |  |
|  | Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | **≥ 0,9 х 1,5 м** | **0,9 х 0,9 м** | К, О | **реконструкция** |  |
|  | \*Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | **≥ 0,48 х 0,85 м** | **нет** | К, О | **установка** |  |
|  | Система тревожной сигнализации | **наличие** | **нет** | К, О, С | **установка** |  |
|  | **Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых** |
| **6**. **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ** |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Визуальные средства информации о предоставлении услуги**  | **наличие** | **нет** | К, О, Г, С | **создание** |  |
|  | **Надписи:**  | **наличие** | **нет** | К, О, Г, С | **создание** |  |
|  | размещение на высоте  | **> 1,5 м** **и < 4,5 м** | **нет** | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв  | **> 0,075 м** | **нет** | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность  | **наличие** | **нет** | К, О, Г, С |  |  |
|  | **Указатели, пиктограммы** | **наличие**  | **нет** | К, О, Г, С | **создание** |  |
|  | размещение на высоте  | **1,3 – 1,4 м** | **нет** | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв  | **> 0,075 м** | **нет** | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность  | **наличие** | **нет** | К, О, Г, С |  |  |
|  | **Тактильные средства информации о предоставлении услуги** с цифрами, буквами по Брайлю | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | высота размещения  | **1,3 – 1,4 м** | **нет** | С |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | на кнопках управления лифта  | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений  | **наличие** | **нет** | С | **создание** |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | **Наличие****(не менее 1шт)** | **нет** | Г | **установка** |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | **Наличие****(не менее 1шт)** | **Нет** | С, Г | **установка** |  |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | **наличие** | **Нет** | К | **установка** |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | **наличие** | **Нет** | С | **установка** |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | **наличие** | **Нет** | С | **установка** |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | **наличие** | **Нет** | Г, С | **установка** |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | **наличие** | **Нет** | К, С, О, Г | **установка** |  |
|  | \*Индукционная система | **наличие** | **Нет** | Г | **установка** |  |

**7. ВЫВОДЫ**

***\_Территория, входная группа, пути движения не соответствуют требованиям норматива доступности, установленными для инвалидов и других маломобильных групп населения. Создание условий по доступности отдельных зох, территорий, помещений здания для инвалидов возможно после реконструкции здания.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Представитель рабочей группы»*Председатель Похвистневской районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Вагизова Ф.Г.*)подпись (фамилия, и.о) |  | Представитель организации*Директор ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Уздяев В.Н.*)подпись (фамилия, и.о) |

 Дата заполнения Дата заполнения

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Приложения**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)